|  |
| --- |
| **BMP™21**LABEL PRINTER |

**BMP™21 prenosivi stampac za industrijsko obelezavanje**

Novi Brady stampac za industrijsko obelezavanje na najmanju meru svodi gubitak vremena potrebnog za izradu velikog broja i vrsta oznaka – od nalepnica, preko markera za elektricne provodnike, zice, kablove i komponente, do markera za razvodne ormare, prostorije, cevi i slicno. Brady materijali koji se koriste u ovom stampacu su dugotrajni, a stampane oznake su jasno vidljive – nema takozvanih senki i razlivanja.

Jednostavan za rukovanje, bez ikakve pripreme rukovaoca, brz, ovaj stampac predstavlja alat za obelezavanje koji je namenski projektovan za industrijska obelezavanja u telekomunikacijama, elektroprivredi ali i opstem industrijskom obelezavanju.

BMP™21 je resenje za obelezavanje koje povecava efikasnost i obezbedjuje preciznost stampe i kvalitet kojima nema premca na svetskom trzistu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BMP™21 Label Printer** |  |  | **Robustan i prilagodjen radu u teskim uslovima*** Visokootporno kuciste za rad u najtezim uslovima
* Rezolucija 203 dpi, stampa termo transfer
* Veliki LCD displej (3 linije teksta, 1 linija ikone)
* Aktiviranje noza desnom ili levom rukom
* Dva postolja (magnetno i stalak) koja omogucavaju rad sa obe ruke
* Posebno osvetljenje (opcija) za rad u tamnim ili prostorima sa ogranicenim kretanjem
 |
| Oznaka | Opis |  |
| 110889 | BMP™21 stampac |  |
| 710534 | BMP™21 Elektricarski kit (EU) |  |
| 710540 | BMP™21 Data Telekom kit (EU) |  |
| 710537 | BMP™21 Bezbednost na radu kit (EU) |  |
|  |  |  |
| **BMP™21 Pribor** |  |
| Oznaka | Opis |  |
| 110890 | Futrola za transport (cvrsta) |  |
| 110891 | Magnet |  |
| 110892 | Magnet i stalak |  |
| 110416 | Adapter (Evropa) |  | **Osnovne prednosti*** Stampa na velikom broju Brady materijala, ukljucujuci i profil creva (trake) i PermaSleeve™ termoskupljajuce markere
* Numeracija, sekvence, grafika i barkodovi
* 80 simbola, ukljucujuci i 48 simbola opste namene, 19 elektro simbola i 13 datacom simbola
* Memorija za cuvanje, ponovno koriscenje i brisanje korisnickih fajlova
* Ergonomska komanda noza (desnom i levom rukom)
* Barkodovi, 3 od 9 i 128
* Ugradjena Smart Cell tehnologija
* Automatsko podesavanje velicine fonta
* Veliki izbor dodatnne opreme (stalak, magnet, osvatljenje)
 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  | **Vrhunski kvalitet i izuzetno dugotrajne oznake*** Odlicno prijanjanje na najrazlicitije povrsine: glatke, hrapave, zakrivljene, hrapave i veoma hrapave, cak i na ekstremnim temperaturama
* Cista i jasno vidljiva oznaka
* Veliki izbor materijala za stampu: obelezavanje zica, kablova, komponenti, klema, razvodnih ormara…
* Trajnost do 5 godina u ekstremnim uslovima
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Uputstvo za izbor materijala**

BMP™21 stampac koristi mnogobrojne Brady materijale za najrazlicitije primene; mozete koristiti donje podatke kako biste izabrali za vas najpovoljniji materijal, a mozete nas i kontaktirati kako bismo vam pomogli u izboru.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ravne i glatke povrsine | Hrapave i glatke povrsine | Velike zakrivljene povrsine | Zice i kablovi |
| Laminirani vinil |  |  |  |  |
| PermaSleeve™ |  |  |  |  |
| Najlon |  |  |  |  |
| Vinil za sve namene |  |  |  |  |
| Poliester |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vinil sa zastitnom folijom (B-427)*** Samogasiv
* Odlicna otpornost na vodu i ulja
* Odlicno prijanjanje
 |  |  | **PermaSleeve™ rukavac za obelezavanje zica i kablova (B-342)*** Termoskupljajuci
* Samogasiv
* U skladu sa MIL-M-81531, MIL-STD-202F, UL 224
 |
| **Oznaka** | **Dimenzije**  | **Boja** |  | **Oznaka** | **Dimenzije** | **Boja** |
| M21-750-427 | 19.05 mm x 4.26 m | Belo/Crno |  | M-21-125-C-342 | 5.97 mm x 2.13 m | Belo/Crno |
| M21-1000-427 | 25.40 mm x 4.26 m | Belo/Crno |  | M-21-187-C-342 | 8.51 mm x 2.13 m | Belo/Crno |
| M21-1250-427 | 30.48 mm x 4.26 m | Belo/Crno |  | M-21-250-C-342 | 11.15 mm x 2.13 m | Belo/Crno |
| M21-1500-427 | 38.10 mm x 4.26 m | Belo/Crno |  | M-21-375-C-342 | 16.38 mm x 2.13 m | Belo/Crno |
|  | **Najlon (B-499)****IDEALAN ZA:*** Zice i kablove
* Kleme
* Razvodne ormare
 |  |  | **Visokootporni vinil (B-595)*** Prijanja za povrsine nepravilnog oblika, zakrivljene ili veoma hrapave
* Prijanja na zamascene, zauljene i povrsine zaprljane vecinom industrijskih hemikalija
* Prosecna trajnost 5 godina, izlozen atmosferskim uticajima i temperaturama od -40° do +82°C
 |
| **Oznaka** | **Dimenzije**  | **Boja** |  |  |
| M21-375-499 | 9.53 mm x 4.80 m | Belo/Crno |  |
| M21-500-499 | 12.70 mm x 4.80 m | Belo/Crno |  |
| M21-750-499 | 19.05 mm x 4.80 m | Belo/Crno |  | **Idealan za obelezavanje:** |
|  |  | * Cevi
* Zakrivljenih povrsina
* Alata
* Kontejnera
 | * Posuda
* Komponenti
* Instrumenata
* Panela
* Klema
 |
|  | **Markeri za kleme (B-499)** |  |  |
|  |
|  |
| **Oznaka** | **Dimenzije**  | **Boja** |  |
| M21-375-499-TB | 9.53 mm x 4.80 m | Belo/Crno |  | **Oznaka** | **Dimenzije**  | **Boja** |
| M21-500-499-TB | 12.70 mm x 4.80 m | Belo/Crno |  | M21-375-595-WT | 9.53 mm x 6.40 m | Belo/Crno |
|  |  | M21-500-595-WT | 12.70 mm x 6.40 m | Belo/Crno |
|  | **Poliester (B-423, B-430,****B-461, B-488)** | * Komponente
* Instrumenti
* Uticnice
 |  | M21-750-595-WT | 19.50 mm x 6.40 m | Belo/Crno |
|  | M21-375-595-YL | 9.53 mm x 6.40 m | Zuto/Crno |
|  | M21-500-595-YL | 12.70 mm x 6.40 m | Zuto/Crno |
|  | M21-750-595-YL | 19.50 mm x 6.40 m | Zuto/Crno |
| **Oznaka** | **Dimenzije**  | **Boja** |  | M21-375-595-BL | 9.53 mm x 6.40 m | Plavo/Belo |
| M21-375-423 | 9.53 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-500-595-BL | 12.70 mm x 6.40 m | Plavo/Belo |
| M21-500-423 | 12.70 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-750-595-BL | 19.50 mm x 6.40 m | Plavo/Belo |
| M21-750-423 | 19.05 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-375-595-GN | 9.53 mm x 6.40 m | Zeleno/Belo |
| M21-375-430 | 9.53 mm x 6.40 m | Crno/Providno |  | M21-500-595-GN | 12.70 mm x 6.40 m | Zeleno/Belo |
| M21-500-430 | 12.70 mm x 6.40 m | Crno/Providno |  | M21-750-595-GN | 19.50 mm x 6.40 m | Zeleno/Belo |
| M21-750-430 | 19.05 mm x 6.40 m | Crno/Providno |  | M21-375-595-OR | 9.53 mm x 6.40 m | OranzCrno |
| M21-375-461 | 9.53 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-500-595-OR | 12.70 mm x 6.40 m | Oranz/Crno |
| M21-500-461 | 12.70 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-750-595-OR | 19.50 mm x 6.40 m | Oranz/Crno |
| M21-750-461 | 19.05 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-375-595-RD | 9.53 mm x 6.40 m | Crveno/Belo |
| M21-375-488 | 9.53 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-500-595-RD | 12.70 mm x 6.40 m | Crveno/Belo |
| M21-500-488 | 12.70 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  | M21-750-595-RD | 19.50 mm x 6.40 m | Crveno/Belo |
| M21-750-488 | 19.05 mm x 6.40 m | Belo/Crno |  |  |  |  |