|  |
| --- |
| **BMP™21**  LABEL PRINTER |

**BMP™21 prenosivi stampac za industrijsko obelezavanje**



Novi Brady stampac za industrijsko obelezavanje na najmanju meru svodi gubitak vremena potrebnog za izradu velikog broja i vrsta oznaka – od nalepnica, preko markera za elektricne provodnike, zice, kablove i komponente, do markera za razvodne ormare, prostorije, cevi i slicno. Brady materijali koji se koriste u ovom stampacu su dugotrajni, a stampane oznake su jasno vidljive – nema takozvanih senki i razlivanja.

Jednostavan za rukovanje, bez ikakve pripreme rukovaoca, brz, ovaj stampac predstavlja alat za obelezavanje koji je namenski projektovan za industrijska obelezavanja u telekomunikacijama, elektroprivredi ali i opstem industrijskom obelezavanju.

BMP™21 je resenje za obelezavanje koje povecava efikasnost i obezbedjuje preciznost stampe i kvalitet kojima nema premca na svetskom trzistu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BMP™21 Label Printer** | |  |  | **Robustan i prilagodjen radu u teskim uslovima**   * Visokootporno kuciste za rad u najtezim uslovima * Rezolucija 203 dpi, stampa termo transfer * Veliki LCD displej (3 linije teksta, 1 linija ikone) * Aktiviranje noza desnom ili levom rukom * Dva postolja (magnetno i stalak) koja omogucavaju rad sa obe ruke * Posebno osvetljenje (opcija) za rad u tamnim ili prostorima sa ogranicenim kretanjem |
| Oznaka | Opis |  |
| 110889 | BMP™21 stampac |  |
| 710534 | BMP™21 Elektricarski kit (EU) |  |
| 710540 | BMP™21 Data Telekom kit (EU) |  |
| 710537 | BMP™21 Bezbednost na radu kit (EU) |  |
|  |  |  |
| **BMP™21 Pribor** | |  |
| Oznaka | Opis |  |
| 110890 | Futrola za transport (cvrsta) |  |
| 110891 | Magnet |  |
| 110892 | Magnet i stalak |  |
| 110416 | Adapter (Evropa) |  | **Osnovne prednosti**   * Stampa na velikom broju Brady materijala, ukljucujuci i profil creva (trake) i PermaSleeve™ termoskupljajuce markere * Numeracija, sekvence, grafika i barkodovi * 80 simbola, ukljucujuci i 48 simbola opste namene, 19 elektro simbola i 13 datacom simbola * Memorija za cuvanje, ponovno koriscenje i brisanje korisnickih fajlova * Ergonomska komanda noza (desnom i levom rukom) * Barkodovi, 3 od 9 i 128 * Ugradjena Smart Cell tehnologija * Automatsko podesavanje velicine fonta * Veliki izbor dodatnne opreme (stalak, magnet, osvatljenje) | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | |
|  | **Vrhunski kvalitet i izuzetno dugotrajne oznake**   * Odlicno prijanjanje na najrazlicitije povrsine: glatke, hrapave, zakrivljene, hrapave i veoma hrapave, cak i na ekstremnim temperaturama * Cista i jasno vidljiva oznaka * Veliki izbor materijala za stampu: obelezavanje zica, kablova, komponenti, klema, razvodnih ormara… * Trajnost do 5 godina u ekstremnim uslovima | |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | |
|  | | | | |

**Uputstvo za izbor materijala**

BMP™21 stampac koristi mnogobrojne Brady materijale za najrazlicitije primene; mozete koristiti donje podatke kako biste izabrali za vas najpovoljniji materijal, a mozete nas i kontaktirati kako bismo vam pomogli u izboru.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ravne i glatke povrsine | Hrapave i glatke povrsine | Velike zakrivljene povrsine | Zice i kablovi |
| Laminirani vinil |  |  |  |  |
| PermaSleeve™ |  |  |  |  |
| Najlon |  |  |  |  |
| Vinil za sve namene |  |  |  |  |
| Poliester |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vinil sa zastitnom folijom (B-427)**   * Samogasiv * Odlicna otpornost na vodu i ulja * Odlicno prijanjanje | | | | | |  |  | **PermaSleeve™ rukavac za obelezavanje zica i kablova (B-342)**   * Termoskupljajuci * Samogasiv * U skladu sa MIL-M-81531, MIL-STD-202F, UL 224 | | |
| **Oznaka** | **Dimenzije** | | | **Boja** | |  | | **Oznaka** | **Dimenzije** | | **Boja** |
| M21-750-427 | 19.05 mm x 4.26 m | | | Belo/Crno | |  | | M-21-125-C-342 | 5.97 mm x 2.13 m | | Belo/Crno |
| M21-1000-427 | 25.40 mm x 4.26 m | | | Belo/Crno | |  | | M-21-187-C-342 | 8.51 mm x 2.13 m | | Belo/Crno |
| M21-1250-427 | 30.48 mm x 4.26 m | | | Belo/Crno | |  | | M-21-250-C-342 | 11.15 mm x 2.13 m | | Belo/Crno |
| M21-1500-427 | 38.10 mm x 4.26 m | | | Belo/Crno | |  | | M-21-375-C-342 | 16.38 mm x 2.13 m | | Belo/Crno |
|  | **Najlon (B-499)**  **IDEALAN ZA:**   * Zice i kablove * Kleme * Razvodne ormare | | | | | |  |  | **Visokootporni vinil (B-595)**   * Prijanja za povrsine nepravilnog oblika, zakrivljene ili veoma hrapave * Prijanja na zamascene, zauljene i povrsine zaprljane vecinom industrijskih hemikalija * Prosecna trajnost 5 godina, izlozen atmosferskim uticajima i temperaturama od -40° do +82°C | | |
| **Oznaka** | **Dimenzije** | | | | **Boja** | |  |  |
| M21-375-499 | 9.53 mm x 4.80 m | | | | Belo/Crno | |  |
| M21-500-499 | 12.70 mm x 4.80 m | | | | Belo/Crno | |  |
| M21-750-499 | 19.05 mm x 4.80 m | | | | Belo/Crno | |  | **Idealan za obelezavanje:** | | |
|  | | | | | | |  | * Cevi * Zakrivljenih povrsina * Alata * Kontejnera | * Posuda * Komponenti * Instrumenata * Panela * Klema | |
|  | | **Markeri za kleme (B-499)** | | | | |  |  |
|  |
|  |
| **Oznaka** | | **Dimenzije** | | | **Boja** | |  |
| M21-375-499-TB | | 9.53 mm x 4.80 m | | | Belo/Crno | |  | **Oznaka** | **Dimenzije** | | **Boja** |
| M21-500-499-TB | | 12.70 mm x 4.80 m | | | Belo/Crno | |  | M21-375-595-WT | 9.53 mm x 6.40 m | | Belo/Crno |
|  | | | | | | |  | M21-500-595-WT | 12.70 mm x 6.40 m | | Belo/Crno |
|  | | **Poliester  (B-423, B-430,**  **B-461, B-488)** | * Komponente * Instrumenti * Uticnice | | | |  | M21-750-595-WT | 19.50 mm x 6.40 m | | Belo/Crno |
|  | M21-375-595-YL | 9.53 mm x 6.40 m | | Zuto/Crno |
|  | M21-500-595-YL | 12.70 mm x 6.40 m | | Zuto/Crno |
|  | M21-750-595-YL | 19.50 mm x 6.40 m | | Zuto/Crno |
| **Oznaka** | | **Dimenzije** | | | **Boja** | |  | M21-375-595-BL | 9.53 mm x 6.40 m | | Plavo/Belo |
| M21-375-423 | | 9.53 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-500-595-BL | 12.70 mm x 6.40 m | | Plavo/Belo |
| M21-500-423 | | 12.70 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-750-595-BL | 19.50 mm x 6.40 m | | Plavo/Belo |
| M21-750-423 | | 19.05 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-375-595-GN | 9.53 mm x 6.40 m | | Zeleno/Belo |
| M21-375-430 | | 9.53 mm x 6.40 m | | | Crno/Providno | |  | M21-500-595-GN | 12.70 mm x 6.40 m | | Zeleno/Belo |
| M21-500-430 | | 12.70 mm x 6.40 m | | | Crno/Providno | |  | M21-750-595-GN | 19.50 mm x 6.40 m | | Zeleno/Belo |
| M21-750-430 | | 19.05 mm x 6.40 m | | | Crno/Providno | |  | M21-375-595-OR | 9.53 mm x 6.40 m | | OranzCrno |
| M21-375-461 | | 9.53 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-500-595-OR | 12.70 mm x 6.40 m | | Oranz/Crno |
| M21-500-461 | | 12.70 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-750-595-OR | 19.50 mm x 6.40 m | | Oranz/Crno |
| M21-750-461 | | 19.05 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-375-595-RD | 9.53 mm x 6.40 m | | Crveno/Belo |
| M21-375-488 | | 9.53 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-500-595-RD | 12.70 mm x 6.40 m | | Crveno/Belo |
| M21-500-488 | | 12.70 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  | M21-750-595-RD | 19.50 mm x 6.40 m | | Crveno/Belo |
| M21-750-488 | | 19.05 mm x 6.40 m | | | Belo/Crno | |  |  |  | |  |